엔진

2021.11.03

엔진 분해/조립 실습

1. 공구는 안쪽으로
2. 10,12,14,21mm 미리 꺼내서 준비
3. 개스킷 교체시 손 베임 조심
4. 개스킷은 새로 교환 요청할 것
5. 토크렌치등 특수공구 요청할 것
6. 요청은 또박또박 말할 것
7. 개스킷 등 닿는 면은 놓을 때 바닥에 닿지 않도록 한다.