엔진

2021.11.03

엔진 분해/조립 실습

1. 공구는 안쪽으로
2. 10,12,14,21mm 미리 꺼내서 준비
3. 개스킷 교체시 손 베임 조심
4. 개스킷은 새로 교환 요청할 것
5. 토크렌치등 특수공구 요청할 것
6. 요청은 또박또박 말할 것
7. 개스킷 등 닿는 면은 놓을 때 바닥에 닿지 않도록 한다.

2021.11.09

1. 단위 잊지말고 기입할 것

2. 보통 측정기에 적힌 단위 그대로 이용하므로 변환하는 시험은 없음

3. 메탈 교환 후 재측정, 스캐너는 재진단 or재점검

4. 시험장에서 감독관으로 지인을 만나도 아는 척이나 인사는 피할 것